20181001 마프

Ch5. 20페이지 정답

0x0000 0000 0000 0000 /0 0 0 1

0xFFFF FFFF FFFF FFFF /1 1 0 0 ->오버플로우가 일어난 것이 아니라 carry를 가지고 내려온것이기 때문에 overflow flage가 set되지는 않는다고한다. 음수가 되었으니 sign flag는 당연히 set된다!

0xFFFF FFFF FFFF FFFF /1 0 0 0 -> cmpq 2,-1이기 때문에 -1-2하면 -3이 되어서 sign은 -1이 된다.

while이랑 do while의 경우 while은 goto를 처음부터 바로 뒤쪽의 test구문으로 하지만 do while은 test구문으로 goto하지 않고 body part를 먼저 한번 돈 다음 test를 할 수 있게 한다.

Jump table을 사용하면 indirect하게 점프할수 있다. Bomblab 마지막 문제에서 본듯하다

파라미터를 전달하고 보내는 이런 일련의 과정을 메커니즘이라 하는듯?? 아님말고…